Dotyczy: **„BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI BUKÓWNO – RATOSZYN GMINA RADZANÓW”**

Pyt. 1. Brak kompletnej dokumentacji projektowej, arkusz mapy sieci wodociągowej łączącej Bukówno z Ratoszynem.

Ad. 1. W załączeniu udostępniamy 2 brakujące arkusze mapy sieci wodociągowej z miejscowości Bukówno (rys. 13 i 14).

Pyt. 2. Pod pojęciem sieci rozdzielczej do posesji określonej w przedmiarze robót poz. 5,6,7,8 należy rozumieć wykonanie przyłączy wodoc. w zakresie od sieci do granicy przył. nier.

Ad. 2. W poz. określonej w przedmiarze robót poz. 5,6,7,8 należy rozumieć wykonanie przyłączy wodociągowej pół metra wejścia na posesję.

Pyt. 3 Czy włączenie przyłączy do sieci należy realizować przy pomocy nawiertki zgodnie z przedmiarem robót, czy przy pomocy opaski i zasuwki zg. z dok. proj. i specyfik.

Ad. 3. Włączenie przyłączy do sieci dopuszcza się zastosowanie nawiertki zgodnie z przedmiarem robót, jak również przy pomocy opaski i zasuwki zg. z dok. proj. i specyfik.

Pyt. 4. Proszę o potwierdzenie, że poz. 50 przedmiaru robót obejmuje jedynie zakup i dostawę wodomierzy bez ich montażu.

Ad. 4. Tak

Pyt. 5. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w ilości nakładów na włączenie przyłączy do sieci wodoc. poz. 48, 49 i ilość wodomierzy poz. 50.

Ad. 5. Poz. 48, 49 i poz. 50 wycenić zgodnie z przedmiarem robót.

Pyt. 6. Aktualne zestawienie przyłączy

Ad. 6. Dane przyłączy i nr działek znajduj…a się w dokumentacji, która została załączona do SWZ. Rozbieżność w zestawieniu 64 szt wynika z dołączonej dokumentacji do SWZ i powinna wynosić 77 szt.

Pyt. 8. Rozbieżność w opisie zamówienia proszę o udzielenie odpowiedzi czy: wiążące dla wykonawcy w kwestii zakresu ilościowego inwestycji są ilości wynikające z załączonej dokumentacji proj., czy zał. przedmiaru robót.

Ad. 8. Wiążące dla wykonawcy w kwestii zakresu ilościowego jest przedmiar robót, projekt budowlany.