Załącznik do zaprania ofertowego nr 1

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**I. Wymagania ogólne**

1. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad, wykonany w ramach bezpiecznych technologii oraz wolny od obciążeń prawami osób trzecich, a także musi pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta przeznaczonego na teren Unii Europejskiej.
2. Oferowany sprzęt musi reprezentować model bieżącej linii produkcyjnej. Zamawiający nie dopuszcza dostawy urządzeń odnawianych (refurbished), demonstracyjnych lub powystawowych.
3. Dostarczone oprogramowanie musi być opatrzone we wszystkie atrybuty oryginalności i legalności, wymagane przez producenta oprogramowania w zależności od dostarczanej wersji. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji legalności oprogramowania.

**Część I - Zakup i dostawa dysków serwerowych SSD – 4 szt.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa elementu, parametru lub cechy** | **Wymagania minimalne** |
| Rodzaj dysku | SSD, Mixed Use ,W ofercie wymagane jest podanie producenta,modelu, symbolu  |
| Format | 2,5” |
| Pojemność | Min. 960GB |
| Technologia | MLC |
| Interfejs | SATA  |
| Przepustowość | 6Gb/s |
| Maksymalna prędkość odczytu | Min. 540MB/s |
| Maksymalna prędkość zapisu | Min. 520MB/s |
| MTBF | 2000000 h |
| DWPD | 3 |
| Gwarancja | Gwarancja min 5 lat |

**Część II - Zakup i dostawa systemu operacyjnego**

**do posiadanych serwerów – 2 szt.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa elementu, parametru lub cechy** | **Wymagania minimalne** |
| System operacyjny serwerowy | MS Windows Server Standard 2019 16 Core–lub równoważny; Licencja uprawniająca do bezterminowego, nieograniczonego czasowo korzystania z oprogramowania; Obsługa następujących ról: Serwer Active Directory, Serwer DNS, Serwer Plików, Serwer Internetowych usług informacyjnych zgodny z Microsoft IIS 8, Serwer DHCP, Serwer wydruku, Serwer zasad sieciowych; obsługa .NET Framework 4.5. |
| Licencje dostępowe do serwera | Licencje dostępowe dla użytkowników powyższego systemu -10 szt. |

**Część III - Zakup i dostawa skanera dokumentów -1 szt.**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa elementu, parametru lub cechy | Wymagania minimalne |
| Rodzaj  | Skaner płaski z automatycznym podajnikiem papieru (ADF)W ofercie wymagane jest podanie producenta,modelu, symbolu |
| Format | A4 |
| skanowanie w kolorze | Tak |
| optyczna rozdzielczość skanowania | 600x600 dpi  |
| Automatyczne skanowanie dwustronne | Tak, jednoprzebiegowe |
| Szybkość skanowania | 40 str/min |
| skanowanie do plików w formacie | PEG TIFF PDF PDF (przeszukiwalny) PDF/A DOCXXLSX |
| inne cechy | skanowanie do komputera, skanowanie do katalogu web, skanowanie do katalogu sieciowego,skanowanie do email, skanowanie do chmury |
| Dodatkowe funkcje skanowania | jednoprzebiegowe skanowanie dwustronne; wykrywanie podania kilku arkuszy; automatyczne wykrywanie kolorów; wygładzanie/usuwanie tła; automatyczne wykrywanie formatu; wyrównywanie zawartości; poprawa zawartości; automatyczna orientacja;usuwanie krawędzi; usuwanie pustych stron, czyszczenie, wygładzanie, usuwanie tłausuwanie dziur |
| ADF (Automatic Document Feeder) | Tak |
| pojemność podajnika automatycznego (ADF) | 100 arkuszy |
| Flatbed | Tak |
| obsługiwane formaty nośników | A4 A5 A6 B5 Letter Legal Executive koperty |
| gramatura nośników | do 120 g/m² |
| możliwość pracy w sieci LAN | Tak |
| standard LAN | Ethernet (10/100/1000 Base-T) |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 11, Windows 10, Windows 7, Windows Server 2019 |
| Gwarancja | Min. 1 rok |